Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
Заміна віконних блоків в кімнатах	

Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кількість	
Знімання засклених віконних рам	 м2	24,70	
Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	 шт	12	
Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м.пог	16,92	
Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	 м2	11,52	
Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	24,7	
Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м.пог	               16,92	
Встановлення пластикових підвіконних дошок	м.пог	19,2	
Облаштування відкосів віконних внутрішніх	м.п	51,96	
Облаштування відкосів віконних зовнішніх	м.п.	51,96	
Вивіз будівельного сміття.	послуга	1