Відомість обсягів робіт	
 	 	
На виконання робіт щодо покращення Інклюзивності Місцевої установи самоврядування Ольшанської
територіальної громади за адресою: с. Ольшанське вул. Костянтина Ольшанського	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на На виконання робіт
щодо покращення Інклюзивності Місцевої установи
самоврядування Ольшанської територіальної громади
за адресою: с. Ольшанське вул. Костянтина
Ольшанського буд. 1а	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Знімання дверних полотен	  м2	6,468	 	
2	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів,
площадок, огороджень	  т	0,398	 	
3	Розбирання покриттів сходів та тамбора з плиток	  м2	16	 	
4	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм на сходах	  м2	16	 	
5	Розбирання монолітних бетонних пандусів	  м3	3,1	 	
6	(Демонтаж) Улаштування брущатих бруківок з
заповненням швів бітумною мастикою при висоті
брущатки 10 см	  м2	15	 	
7	Розбирання покриттів сходів з плиток	  м2	46,4	 	
 	Роздiл 2. Сходи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
8	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2	  м2	19	 	
9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати	  м2	19	 	
10	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші (плитка повинна бути не слизькою для зовнішніх
робіт)	  м2	19	 	
 	Роздiл 3. Дверi	 	 	 	
 	 	 	 	 	
11	Установлення дверей герметичних утеплених вхідних
розміром 1,47*2,20м (двері алюмінієві) з нанесенням
попереджувального маркування.	  шт	2	 	
12	Установлення дотягувачів шт	  шт	2	 	
 	Роздiл 4. Стіни та відкоси в тамборі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
13	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20
мм	  м2	7	 	
14	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при
ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1
м2	  м2	21	 	
15	Обклеювання склосіткою стін та відкосів в один шар	  м2	21	 	
16	Шпаклювання стiн	  м2	21	 	
17	Грунтування стін силікатним розчином	  м2	21	 	

1	2	3	4	5	
18	Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині
будівлі	  м2	21	 	
 	Роздiл 5. Стелі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
19	Улаштування каркасу підвісних стель тамбур коридор та
кімната очікування	  м2	2,38	 	
20	Укладання плит стельових в каркас стелі	  м2	2,38	 	
 	Вiддiл 1. огородження площадки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
21	Виготовлення нормативних поручнів труба 40х3 -79,87кг.
 труба 20х2,8-35,36кг ,смуга50х4-5,6кг ,пластина100х10,-
8,63кг анкер10х120 ВСЬОГО129,46	  т	0,12946	 	
22	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	  м2	4,58	 	
23	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2
рази	  м2	4,58	 	
24	Монтаж металоконструкцій перил	  т	0,12947	 	
25	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	7	 	
26	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	  м2	20	 	
27	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну,
глибина корита до 500 мм	  м2	203	 	
28	Улаштування рулонних матеріалів з геотекстилю під
бруківку	  м2	20	 	
29	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску	  м3	2	 	
30	Улаштування верхнього шару двошарових основ
товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 5-20 мм	  м2	20	 	
31	Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних
елементiв мощення [ФЭМ] на ЦПС	  м2	20	 	
32	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів	  м	16	 	
 	Роздiл 1. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
33	Улаштування брудоочисної решітки 1000х400мм	  м2	0,4	 	
34	Установлення дзвоникiв з кнопкою	  к-т	1	 	
35	Обклеювання яскраво жовтою стрічкою ганку, та входу	  м	7,4	 	
36	Улаштування покриття із плиток тактильних	  м2	4,5	 	
37	Установлення таблички з шрифтом Брайля	  шт	1	 	
38	Улаштування бетонноі підготовки під стовпчики	  м3	0,3	 	
 	Роздiл 2. Пандус	 	 	 	
 	 	 	 	 	
39	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і
котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при
глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	  м3	10,3	 	
40	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів
рулонними матеріалами в 1 шар	  м2	27,4	 	
41	Улаштування надземної частини пандусу	  м3	3,1	 	
42	Улаштування бетонної підготовки підземної частини
пандусу	  м3	4,1	 	
43	Улаштування плити пандусу	  м3	2,3	 	
44	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1	  м3	16,5	 	
45	Армування пандусу	  т	0,358	 	
46	Улаштування покриття пандусу із плиток неслизьких	  м2	32,9	 	
47	Облицювання вертикальної частини пандусу з плиток
керамічних	  м	10,4	 	
48	Улаштування покриття із плиток тактильних	  м2	2,5	 	
 	Роздiл 3. Перила пандусу	 	 	 	

1	2	3	4	5	
49	Виготовлення нормативних поручнів пандуса труба
O40х3-433,62 кг, труба O20х2,8-148,92кг, смуга50х4-39,
36кг,пластина 100*10-26,69 кг.	  т	0,64859	 	
50	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	  м2	22,4	 	
51	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2
рази	  м2	22,4	 	
52	Монтаж металоконструкцій перил	  т	0,64859	 	
 	Роздiл 4. Вивезення сміття	 	 	 	
 	 	 	 	 	
53	Навантаження смiття	  т	8,46	 	
54	Перевезення сміття до 30 км	  т	8,46	 	

Склав	 	Вів’юрська Л.М.	
 	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	 	 	
 	 	
Перевірив	 	Вів’юрська Л.М.	
 	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]