Відомість обсягів робіт		
			
На виконання робіт щодо покращення Інклюзивності Відділу соціального     захисту Снігурівської міської
ради за адресою: м. Снігурівка вул. Центральна		
		
№
п/п	 
Найменування робіт та витрат
 	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка		
1	2	3	4	5		
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 		
 	 	 	 	 		
1	Розбирання цементних покриттів підлог	  м2	4,42	 		
2	Розбирання покриттів входу з плиток	  м2	66,21	 		
3	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм на сходах	  м2	2,5	 		
4	Знімання дверних полотен	  м2	9,7425	 		
5	(Демонтаж) Улаштування козирків дерев'яних на
металевих кронштейнах з покриттям хвилястими
азбестоцементними листами	  м2	5	 		
6	(Демонтаж) Обшивання каркасних стель дошками
обшивки	  м2	5	 		
 	Роздiл 2. Дверi	 	 	 		
 	 	 	 	 		
7	Установлення дверей герметичних утеплених розміром
3х2,07м з вставками та вхідних 1,57*2,45м (двері
алюмінієві) з нанесенням попереджувального
маркування.	  шт	2	 		
8	Улаштування перегородок із скляних блоків	  м2	5,8	 		
9	Установлення дотягувачів шт	  шт	2	 		
10	Укріплення дверних та віконних коробок з конопаченням	  шт	2	 		
11	Великий ремонт полотен внутрішніх дверей	  шт	2	 		
12	Ремонт покриттів з плиток полівінілхлоридних розміром
300х300 мм	  шт	25	 		
13	Ремонт порогів шириною до 150 мм	  місць	3	 		
 	Роздiл 3. Стіни	 	 	 		
 	 	 	 	 		
14	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20
мм	  м2	45	 		
15	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при
ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1
м2	  м2	45	 		
16	Обклеювання склосіткою стін та відкосів в один шар	  м2	135	 		
17	Шпаклювання стiн	  м2	135	 		
18	Грунтування стін силікатним розчином	  м2	135	 		
19	Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині
будівлі	  м2	135	 		
 	Роздiл 4. Стелі	 	 	 		
 	 	 	 	 		
1	2	3	4	5		
20	Улаштування каркасу підвісних стель тамбур коридор та
кімната очікування	  м2	49,06	 		
21	Укладання плит стельових в каркас стелі	  м2	49,06	 		
22	Опорядження стель пластиковими панелями шириною
до 400 мм вхід 5м2 вхід	  м2	5	 		
23	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	  м3	2	 		
24	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	  м2	10	 		
 	Роздiл 5. Вхідна площадка	 	 	 		
 	 	 	 	 		
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2	  м2	23,04	 		
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати	  м2	23,04	 		
27	Улаштування покриття площадки із плиток неслизьких
коридор тамбур та вхід	  м2	23,04	 		
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	5,3	 		
 	Роздiл 6. Підлоги	 	 	 		
 	 	 	 	 		
29	Споювання дощатих покриттів зі вставленням рейок(
ремонт дощатих покритів підлог)	  м р-к	30	 		
30	Улаштування покриттів з підлог з плити OSB, товщина
18 мм	  м2	88,1	 		
31	Улаштування плінтусів дерев'яних	  м	50,004	 		
32	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття
понад 10 м2	  м2	88,1	 		
33	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	  м	54	 		
 	Роздiл 7. Інші роботи	 	 	 		
 	 	 	 	 		
34	Установлення , поручнів	  шт	1	 		
35	Улаштування брудоочисної решітки 1000х400мм	  м2	0,4	 		
36	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та
бетону з землі та риштувань цементно-вапняним
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	  м2	10	 		
37	Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше
пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та
риштувань	  м2	10	 		
38	Установлення дзвоникiв з кнопкою	  к-т	1	 		
39	Обклеювання яскраво жовтою стрічкою ганку, та входу	  м	7,4	 		
40	Улаштування покриття із плиток тактильних	  м2	2	 		
41	Установлення таблички з шрифтом Брайля	  шт	1	 		
42	Улаштування бетонноі підготовки під стовпчики	  м3	0,3	 		
 	Роздiл 8. Прокладання кабелів	 	 	 		
 	 	 	 	 		
43	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	25	 		
44	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	  м	300	 		
45	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	  м	300	 		
 	Роздiл 9. Світлотехнічне обладнання	 	 	 		
 	 	 	 	 		
46	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які
встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп
понад 2 до 4 шт	  шт	10	 		
 	Роздiл 10. Вимикачі, розетки	 	 	 		
 	 	 	 	 		
47	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних	  шт	2	 		
1	2	3	4	5		
48	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці	  шт	10	 		
 	Роздiл 11. Вивезення сміття	 	 	 		
 	 	 	 	 		
49	Навантаження смiття	  т	15	 		
50	Перевезення сміття до 30 км	  т	15	 		

Склав	 	Вів’юрська Л.М.	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]			
		
Перевірив	 	Вів’юрська Л.М.	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]