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RFP 24/06/2026-5 ДОДАТОК 5. 
Форма фінансової пропозиції

Проект УВКБ ООН Pillar 4
Проведення ремонтних робіт в приватних домогосподарствах в Київській обл
[bookmark: _GoBack]	ЛОТ 1

Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Фастівський р-н, Томашівська ТГ

	населений пункт:
	с. Вільне

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Миру 



	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	10.39
	
	

	
	2. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	60
	
	

	
	3. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	60
	
	

	
	4. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	120
	
	

	
	5. 
	Монтаж підлогової балки (лаги), з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	пог. м
	5
	
	

	
	6. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	7. 
	Зовнішнє утеплення фасадів мінеральною ватою (135кг/м3) товщиною 100мм з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	30
	
	

	
	8. 
	Зовнішнє утеплення фасадів пінополістиролом товщиною 100 мм з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	10
	
	

	
	9. 
	Улаштуваня декоративної штукатурки типу "короїд" по мінераловатному чи пінополістирольному утеплювачу з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	40
	
	

	
	10. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	8.59
	
	

	
	11. 
	Монтаж дверних блоків з металу індивідуального розміру з дверною коробкою, порогом висотою до 20мм та штукатуренням укосів, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	1.83
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Київська р-н, Шевченківський район ТГ

	населений пункт:
	Київ

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Зоологічна



	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	9.8
	
	

	
	2. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	9.8
	
	

	
	Загальна вартість:
	


Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Київська р-н, Шевченківський район ТГ
	

	населений пункт:
	Київ
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Татарська
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	14.85
	
	

	
	2. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	12.96
	
	

	
	3. 
	Монтаж готових дверних блоків з металу (розмір до 2100х900мм) з дверною коробкою, порогом висотою до 20мм та штукатуренням укосів, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	Загальна вартість:
	







Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Київська р-н, Шевченківський район ТГ
	

	населений пункт:
	Київ
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Студенська
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	3.6
	
	

	
	2. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	3.6
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Київська р-н, Солом'янський район ТГ
	

	населений пункт:
	Київ
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Постова 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	65
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої обрешітки
	кв. м
	65
	
	

	
	3. 
	Демонтаж ушкодженої кроквяної системи, мауєрлату
	пог. м
	72
	
	

	
	4. 
	Демонтаж водозливної системи (ринви)
	пог. м
	5.5
	
	

	
	5. 
	Демонтаж пошкоджених дерев'яних фронтонів та веранд
	кв. м
	16
	
	

	
	6. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	5.6
	
	

	
	7. 
	Улаштування покрівлі з металочерепиці або профнастилу, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, а також постачання та повний цикл монтажу крокв, з урахуванням усіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	кв. м
	65
	
	

	
	8. 
	Підшивка звісу покрівлі металевим сайдингом з урахуванням всіх необдхідних матеріалів.
	кв. м
	8.2
	
	

	
	9. 
	Влаштування дерев'яного каркасу фронтона з урахуванням усіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	кв. м
	7.2
	
	

	
	10. 
	Зашивання дерев'яного каркасу фронтона ОСБ з подальшим пофарбуванням з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	кв. м
	7.2
	
	

	
	11. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	30
	
	

	
	12. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	73
	
	

	
	13. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	138
	
	

	
	14. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	150
	
	

	
	15. 
	Монтаж демонтованої водостічної системи (ринви)
	пог. м
	5.5
	
	

	
	16. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	17. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	5.6
	
	

	
	Загальна вартість:
	

	


Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Київська р-н, Солом'янський район ТГ
	

	населений пункт:
	Київ
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Олекси Тихого 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	2.859
	
	

	
	2. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	2.859
	
	

	
	Загальна вартість:
	


Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Київська р-н, Солом'янський район ТГ
	

	населений пункт:
	Київ
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Олекси Тихого 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Штукатурення стін з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	3
	
	

	
	2. 
	Фарбування інтер'єрною фарбою на олійній чи водній основі в 2 шари з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	3
	
	

	
	3. 
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитам, шириною до 500мм, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	пог. м
	7.4
	
	

	
	4. 
	Монтаж опалювальних радіаторів біметалевих з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Київська р-н, Солом'янський район ТГ
	

	населений пункт:
	Київ
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Михайла Донця
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	8.2
	
	

	
	2. 
	Демонтаж штукатурки зі стін та стель
	кв. м
	2
	
	

	
	3. 
	Монтаж перегородок з гіпсокартону 13 мм включаючи монтаж металевого каркасу з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	1
	
	

	
	4. 
	Штукатурення стін з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	2
	
	

	
	5. 
	Фарбування інтер'єрною фарбою на олійній чи водній основі в 2 шари з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	2
	
	

	
	6. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	6.1
	
	

	
	7. 
	Монтаж міжкімнатних дверних блоків з мдф (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури), розміром до 2100x900 мм , з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	2
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бучанський р-н, Гостомельська ТГ
	

	населений пункт:
	Горенка
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Миру 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	80
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої паро\гідроізоляції
	кв. м
	80
	
	

	
	3. 
	Демонтаж ушкодженої обрешітки
	кв. м
	20
	
	

	
	4. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	6
	
	

	
	5. 
	Улаштування покрівлі з безазбестового шиферу, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, з урахуванням усіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	кв. м
	20
	
	

	
	6. 
	Монтаж безасбестового шиферу з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	60
	
	

	
	7. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	20
	
	

	
	8. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	30
	
	

	
	9. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	110
	
	

	
	10. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	120
	
	

	
	11. 
	Монтаж підлогової балки (лаги), з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	пог. м
	5
	
	

	
	12. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	13. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	6
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бучанський р-н, Ірпінська ТГ
	

	населений пункт:
	с.Забуччя
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Карпенко Карого 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	21.6
	
	

	
	2. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	30
	
	

	
	3. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	30
	
	

	
	4. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	60
	
	

	
	5. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	21.6
	
	

	
	Загальна вартість:
	





Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бучанський р-н, Макарівська ТГ
	

	населений пункт:
	с.Гавронщина
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Київська 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	3.36
	
	

	
	2. 
	Збір іншого не врахованого в розцінках 3.01 - 3.13 будівельного сміття у контейнер для вивозу будівельного сміття
	куб. м
	105
	
	

	
	3. 
	Монтаж безасбестового шиферу з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	105
	
	

	
	4. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	20
	
	

	
	5. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	60
	
	

	
	6. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	165
	
	

	
	7. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	120
	
	

	
	8. 
	Монтаж підлогової балки (лаги), з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	пог. м
	5
	
	

	
	9. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	10. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	3.36
	
	

	
	11. 
	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	куб. м
	3
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бучанський р-н, Бородянська ТГ
	

	населений пункт:
	с.Поташня
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Поташня 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	2.11
	
	

	
	2. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	45
	
	

	
	3. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	45
	
	

	
	4. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	90
	
	

	
	5. 
	Монтаж підлогової балки (лаги), з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	пог. м
	5
	
	

	
	6. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	7. 
	Монтаж ОСБ 10мм на поверхню підлоги, стіни чи стелі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	43.28
	
	

	
	8. 
	Укладка лінолеуму з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	43.28
	
	

	
	9. 
	Укладка монохромної підлогової керамічної плитки з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	5
	
	

	
	10. 
	Укладка монохромної стінової керамічної плитки з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	12
	
	

	
	11. 
	Монтаж натяжної стелі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	43.28
	
	

	
	12. 
	Монтаж готових дверних блоків з металу (розмір до 2100х900мм) з дверною коробкою, порогом висотою до 20мм та штукатуренням укосів, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	13. 
	Монтаж сталевої ванни включно з монтажем змішувача та підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	14. 
	Монтаж унітазу з підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	15. 
	Монтаж керамічного умивальника включно з монтажем змішувача та підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	Загальна вартість:
	






Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бучанський р-н, Бородянська ТГ
	

	населений пункт:
	с.Озерщина
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Шевченка 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	135
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої паро\гідроізоляції
	кв. м
	135
	
	

	
	3. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	2.2
	
	

	
	4. 
	Монтаж безасбестового шиферу з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	135
	
	

	
	5. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	20
	
	

	
	6. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	60
	
	

	
	7. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	195
	
	

	
	8. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	120
	
	

	
	9. 
	Монтаж підлогової балки (лаги), з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	пог. м
	5
	
	

	
	10. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	11. 
	Монтаж готових дверних блоків з металу (розмір до 2100х900мм) з дверною коробкою, порогом висотою до 20мм та штукатуренням укосів, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бучанський р-н, Макарівська ТГ
	

	населений пункт:
	Макарів
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Зелена 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	50
	
	

	
	2. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	9
	
	

	
	3. 
	Монтаж металочерепиці чи профлисту з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	50
	
	

	
	4. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	12
	
	

	
	5. 
	Улаштування на скатній покрівлі гідроізоляційного шару з руберойду з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	50
	
	

	
	6. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	60
	
	

	
	7. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	60
	
	

	
	8. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	120
	
	

	
	9. 
	Монтаж підлогової балки (лаги), з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	пог. м
	5
	
	

	
	10. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	11. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	9
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бучанський р-н, Дмитрівська ТГ
	

	населений пункт:
	с.Личанка
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Польова 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	160
	
	

	
	2. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	8.62
	
	

	
	3. 
	Монтаж металочерепиці чи профлисту з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	160
	
	

	
	4. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	35
	
	

	
	5. 
	Улаштування на скатній покрівлі гідроізоляційного шару з руберойду з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	160
	
	

	
	6. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	80
	
	

	
	7. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	240
	
	

	
	8. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	160
	
	

	
	9. 
	Монтаж підлогової балки (лаги), з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	пог. м
	5
	
	

	
	10. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	11. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	5.26
	
	

	
	12. 
	Монтаж міжкімнатних двірних блоків з мдф (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури), розміром до 2100x900 мм , з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	6
	
	

	
	13. 
	Монтаж дверних блоків з металу індивідуального розміру з дверною коробкою, порогом висотою до 20мм та штукатуренням укосів, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	3.36
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Київська р-н, Святошинський район ТГ
	

	населений пункт:
	Київ
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Святошинська 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	10.48
	
	

	
	2. 
	Монтаж ОСБ 10мм на поверхню підлоги, стіни чи стелі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	30
	
	

	
	3. 
	Укладка лінолеуму з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	30
	
	

	
	4. 
	Штукатурення стін з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	60
	
	

	
	5. 
	Монтаж гіпсокартону 13 мм на поверхню стіни чи стелі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	60
	
	

	
	6. 
	Монтаж натяжної стелі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	25
	
	

	
	7. 
	Фарбування інтер'єрною фарбою на олійній чи водній основі в 2 шари з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	60
	
	

	
	8. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	6.85
	
	

	
	9. 
	Заповнення дверних прорізів дверними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином зовні та всередині будівлі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	3.63
	
	

	
	10. 
	Монтаж опалювальних радіаторів біметалевих з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	5
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бучанський р-н, Бучанська ТГ
	

	населений пункт:
	Буча
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Дніпровська 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	50
	
	

	
	2. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	4.5
	
	

	
	3. 
	Демонтаж трубопроводів водопостачання, опалення чи каналізації
	пог. м
	6
	
	

	
	4. 
	Монтаж безасбестового шиферу з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	50
	
	

	
	5. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	12
	
	

	
	6. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	50
	
	

	
	7. 
	Монтаж ОСБ 10мм на поверхню підлоги, стіни чи стелі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	20
	
	

	
	8. 
	Укладка лінолеуму з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	20
	
	

	
	9. 
	Штукатурення стін з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	40
	
	

	
	10. 
	Монтаж гіпсокартону 13 мм на поверхню стіни чи стелі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	40
	
	

	
	11. 
	Монтаж натяжної стелі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	20
	
	

	
	12. 
	Фарбування по штукатурці фарбою для зовнішніх робіт на водній основі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	40
	
	

	
	13. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	4.5
	
	

	
	14. 
	Монтаж опалювальних радіаторів біметалевих з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	6
	
	

	
	Загальна вартість:
	








Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бучанський р-н, Бородянська ТГ
	

	населений пункт:
	Бородянка
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Михайлівська 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	105
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої паро\гідроізоляції
	кв. м
	105
	
	

	
	3. 
	Демонтаж ушкодженої обрешітки
	кв. м
	105
	
	

	
	4. 
	Улаштування дерев’яної обрешітки 40-50 мм чи контробрешітки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів включно з антисептичною обробкою
	кв. м
	105
	
	

	
	5. 
	Улаштування покрівлі з металочерепиці чи профлисту, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, з урахуванням усіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	кв. м
	105
	
	

	
	6. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	15
	
	

	
	7. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	60
	
	

	
	8. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	165
	
	

	
	9. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	120
	
	

	
	10. 
	Монтаж підлогової балки (лаги), з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	пог. м
	5
	
	

	
	11. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бучанський р-н, Бородянська ТГ
	

	населений пункт:
	Бородянка
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Центральна 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	85
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої обрешітки
	кв. м
	25
	
	

	
	3. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	4.5
	
	

	
	4. 
	Улаштування дерев’яної обрешітки 40-50 мм чи контробрешітки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів включно з антисептичною обробкою
	кв. м
	25
	
	

	
	5. 
	Монтаж безасбестового шиферу з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	85
	
	

	
	6. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	15
	
	

	
	7. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	50
	
	

	
	8. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	135
	
	

	
	9. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	100
	
	

	
	10. 
	Монтаж підлогової балки (лаги), з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	пог. м
	5
	
	

	
	11. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	12. 
	Улаштуваня декоративної штукатурки типу "короїд" по мінераловатному чи пінополістирольному утеплювачу з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	25
	
	

	
	13. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	4.5
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
                                              ___________________________Ознайомлений (підпис/ПІБ)


УМОВИ ОПЛАТИ
Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).
ПІБ: ______________________________________________________
ПІДПИС: _____________________________________________
ПОСАДА: ___________________________________________________
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
ДАТА:
ПЕЧАТКА:
Цей документ містить 1 сторінку
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