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RFP 24/06/2026-5 ДОДАТОК 5. 
Форма фінансової пропозиції

Проект УВКБ ООН Pillar 4
Проведення ремонтних робіт в приватних домогосподарствах в Київській обл
	ЛОТ 2

Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Броварський р-н, Калинівська ТГ

	населений пункт:
	с. Семиполки

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Київське шосе


	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	100
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої паро\гідроізоляції
	кв. м
	100
	
	

	
	3. 
	Демонтаж ушкодженої обрешітки
	кв. м
	100
	
	

	
	4. 
	Демонтаж водозливної системи (ринви)
	пог. м
	30
	
	

	
	5. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	8.3
	
	

	
	6. 
	Улаштування покрівлі з безазбестового шиферу, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, з урахуванням усіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	кв. м
	100
	
	

	
	7. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	40
	
	

	
	8. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	100
	
	

	
	9. 
	Навішування сталевих водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів, з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	пог. м
	50
	
	

	
	10. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	8.3
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Броварський р-н, Калинівська ТГ
	

	населений пункт:
	с. Семиполки
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Сіверська
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	90
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої обрешітки
	кв. м
	30
	
	

	
	3. 
	Улаштування покрівлі з безазбестового шиферу, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, з урахуванням усіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	кв. м
	90
	
	

	
	4. 
	Підшивка звісу покрівлі дерев'яною дошкою та пофарбування з урахуванням всіх необхідних матеріалів включаючи антисептичну обробку деревини. До розцінки має входити монтаж лобової дошки.
	кв. м
	20
	
	

	
	5. 
	Зашивання дерев'яного каркасу фронтона ОСБ з подальшим пофарбуванням з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	кв. м
	5
	
	

	
	6. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	12
	
	

	
	7. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	90
	
	

	
	8. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	45
	
	

	
	9. 
	Навішування сталевих водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів, з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	пог. м
	60
	
	

	
	10. 
	Зовнішнє утеплення фасадів мінеральною ватою (135кг/м3) товщиною 100мм з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	35
	
	

	
	11. 
	Улаштуваня декоративної штукатурки типу "короїд" по мінераловатному чи пінополістирольному утеплювачу з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	80
	
	

	
	12. 
	Фарбування по штукатурці фарбою для зовнішніх робіт на водній основі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	80
	
	

	
	Загальна вартість:
	




Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бориспільський р-н, Переяславська ТГ
	

	населений пункт:
	Переяслав
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Авраменко Віктора
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	95
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої паро\гідроізоляції
	кв. м
	95
	
	

	
	3. 
	Демонтаж водозливної системи (ринви)
	пог. м
	30
	
	

	
	4. 
	Улаштування дерев’яної обрешітки 40-50 мм чи контробрешітки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів включно з антисептичною обробкою
	кв. м
	30
	
	

	
	5. 
	Монтаж безасбестового шиферу з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	95
	
	

	
	6. 
	Улаштування на скатній покрівлі гідроізоляційного шару з руберойду з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	95
	
	

	
	7. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	54
	
	

	
	8. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	108
	
	

	
	9. 
	Монтаж демонтованої водостічної системи (ринви)
	пог. м
	30
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бориспільський р-н, Переяславська ТГ
	

	населений пункт:
	с. Харківці
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Сонячна
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	9.2
	
	

	
	2. 
	Зачищення існуючого оздоблення стін та стель з підготовкою до подальшого оздоблення з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	85
	
	

	
	3. 
	Зовнішнє утеплення фасадів мінеральною ватою (135кг/м3) товщиною 100мм з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	85
	
	

	
	4. 
	Улаштуваня декоративної штукатурки типу "короїд" по мінераловатному чи пінополістирольному утеплювачу з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	85
	
	

	
	5. 
	Фарбування по штукатурці фарбою для зовнішніх робіт на водній основі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	85
	
	

	
	6. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	9.2
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бориспільський р-н, Переяславська ТГ
	

	населений пункт:
	с. Вовчків
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Перемоги
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж цегляної кладки
	куб. м
	0.5
	
	

	
	2. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	4.4
	
	

	
	3. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	67
	
	

	
	4. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	130
	
	

	
	5. 
	Монтаж демонтованої водостічної системи (ринви)
	пог. м
	6
	
	

	
	6. 
	Мурування стін з порожнистої рядової цегли, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	куб. м
	0.5
	
	

	
	7. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	4.4
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бориспільський р-н, Переяславська ТГ
	

	населений пункт:
	с. Гайшин
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Лугова
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Зовнішнє утеплення фасадів мінеральною ватою (135кг/м3) товщиною 100мм з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	70
	
	

	
	2. 
	Улаштуваня декоративної штукатурки типу "короїд" по мінераловатному чи пінополістирольному утеплювачу з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	70
	
	

	
	3. 
	Фарбування по штукатурці фарбою для зовнішніх робіт на водній основі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	70
	
	

	
	Загальна вартість:
	




Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Броварський р-н, Згурівська ТГ
	

	населений пункт:
	с. Нова Оржиця
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Українська
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	6.2
	
	

	
	2. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	6.2
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бориспільський р-н, Переяславська ТГ
	

	населений пункт:
	Переяслав
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Профісійна
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	90
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої обрешітки
	кв. м
	90
	
	

	
	3. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	12.85
	
	

	
	4. 
	Улаштування покрівлі з безазбестового шиферу, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, з урахуванням усіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	кв. м
	90
	
	

	
	5. 
	Зашивання дерев'яного каркасу фронтона ОСБ з подальшим пофарбуванням з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	кв. м
	5
	
	

	
	6. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	32
	
	

	
	7. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	90
	
	

	
	8. 
	Мурування стін з порожнистої рядової цегли, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	куб. м
	0.01
	
	

	
	9. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	10.85
	
	

	
	10. 
	Монтаж дверних блоків з металу індивідуального розміру з дверною коробкою, порогом висотою до 20мм та штукатуренням укосів, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	2.1
	
	

	
	Загальна вартість:
	







Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бориспільський р-н, Переяславська ТГ
	

	населений пункт:
	Переяслав
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Гімназійна
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	95
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої обрешітки
	кв. м
	95
	
	

	
	3. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	7.4
	
	

	
	4. 
	Улаштування покрівлі з безазбестового шиферу, включаючи постачання та повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, з урахуванням усіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	кв. м
	95
	
	

	
	5. 
	Зашивання дерев'яного каркасу фронтона ОСБ з подальшим пофарбуванням з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	кв. м
	5
	
	

	
	6. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	40
	
	

	
	7. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	49
	
	

	
	8. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	95
	
	

	
	9. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	98
	
	

	
	10. 
	Навішування сталевих водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів, з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	пог. м
	50
	
	

	
	11. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	5.4
	
	

	
	12. 
	Монтаж готових дверних блоків з металу (розмір до 2100х900мм) з дверною коробкою, порогом висотою до 20мм та штукатуренням укосів, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бориспільський р-н, Циблівська ТГ
	

	населений пункт:
	Циблі
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Козинська
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	13.53
	
	

	
	2. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	13.53
	
	

	
	Загальна вартість:
	





Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Бориспільський р-н, Ташанська ТГ
	

	населений пункт:
	с. Шевченкове
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Садова
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн.
	Вартість, грн.

	
	1. 
	Демонтаж цементних стяжок підлог
	кв. м
	15
	
	

	
	2. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	20.8
	
	

	
	3. 
	Зачищення існуючого оздоблення стін та стель з підготовкою до подальшого оздоблення з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	15
	
	

	
	4. 
	Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	15
	
	

	
	5. 
	Монтаж ОСБ 10мм на поверхню підлоги, стіни чи стелі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	15
	
	

	
	6. 
	Укладка лінолеуму з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	50
	
	

	
	7. 
	Монтаж пластикового плінтусу підлоги з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	пог. м
	100
	
	

	
	8. 
	Фарбування інтер'єрною фарбою на олійній чи водній основі в 2 шари з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	15
	
	

	
	9. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	16.79
	
	

	
	10. 
	Заповнення дверних прорізів дверними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином зовні та всередині будівлі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	2.1
	
	

	
	11. 
	Монтаж готових дверних блоків з металу (розмір до 2100х900мм) з дверною коробкою, порогом висотою до 20мм та штукатуренням укосів, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	12. 
	Постачання та монтаж кухонної тумби з ДСП з врізаною раковиною з нержавіючої сталі з монтажем змішувача та підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	Загальна вартість:
	


Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
                                              ___________________________Ознайомлений (підпис/ПІБ)
[bookmark: _GoBack]УМОВИ ОПЛАТИ
Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).
ПІБ: ______________________________________________________
ПІДПИС: _____________________________________________
ПОСАДА: ___________________________________________________
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
ДАТА:
ПЕЧАТКА:

Цей документ містить 1 сторінку
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