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RFP 24/06/2026-5 ДОДАТОК 5. 
Форма фінансової пропозиції

Проект УВКБ ООН Pillar 4
Проведення ремонтних робіт в приватних домогосподарствах в Київській обл
ЛОТ 3

Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Фастівський р-н, Фастівська ТГ

	населений пункт:
	Фастів

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Макарівська 


	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн
	Вартість, грн

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	135
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої паро\гідроізоляції
	кв. м
	135
	
	

	
	3. 
	Демонтаж ушкодженої обрешітки
	кв. м
	30
	
	

	
	4. 
	Демонтаж водозливної системи (ринви)
	пог. м
	31
	
	

	
	5. 
	Улаштування дерев’яної обрешітки 40-50 мм чи контробрешітки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів включно з антисептичною обробкою
	кв. м
	30
	
	

	
	6. 
	Монтаж безасбестового шиферу з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	135
	
	

	
	7. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	32
	
	

	
	8. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	80
	
	

	
	9. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	80
	
	

	
	10. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	160
	
	

	
	11. 
	Навішування сталевих водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів, з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	пог. м
	31
	
	

	
	12. 
	Монтаж підлогової балки (лаги), з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	пог. м
	4.7
	
	

	
	13. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	4.7
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Білоцерківський р-н, Медвинська ТГ
	

	населений пункт:
	Медвин
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Андрія Дороша
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн
	Вартість, грн

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	124
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої паро\гідроізоляції
	кв. м
	124
	
	

	
	3. 
	Демонтаж трубопроводів водопостачання, опалення чи каналізації
	пог. м
	35
	
	

	
	4. 
	Монтаж безасбестового шиферу з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	124
	
	

	
	5. 
	Влаштування дерев'яного каркасу фронтона з урахуванням усіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини
	кв. м
	3
	
	

	
	6. 
	Зашивання дерев'яного каркасу фронтона ОСБ з подальшим пофарбуванням з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	кв. м
	3
	
	

	
	7. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	40
	
	

	
	8. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	72
	
	

	
	9. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	124
	
	

	
	10. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	144
	
	

	
	11. 
	Навішування сталевих водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів, з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	пог. м
	40
	
	

	
	12. 
	Монтаж готових дверних блоків з металу (розмір до 2100х900мм) з дверною коробкою, порогом висотою до 20мм та штукатуренням укосів, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Білоцерківський р-н, Рокитнянська ТГ
	

	населений пункт:
	Острів
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Лугова 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн
	Вартість, грн

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	20.63
	
	

	
	2. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	97
	
	

	
	3. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	97
	
	

	
	4. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	194
	
	

	
	5. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	7
	
	

	
	6. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	20.63
	
	

	
	Загальна вартість:
	



[bookmark: _GoBack]Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Білоцерківський р-н, Медвинська ТГ
	

	населений пункт:
	Бране Поле
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Перемоги 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн
	Вартість, грн

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	7.87
	
	

	
	2. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	67
	
	

	
	3. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	67
	
	

	
	4. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	134
	
	

	
	5. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	6. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	7.87
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Білоцерківський р-н, Білоцерківська ТГ
	

	населений пункт:
	Біла Церква
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Січневого Прориву 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн
	Вартість, грн

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	176
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої паро\гідроізоляції
	кв. м
	176
	
	

	
	3. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	4.12
	
	

	
	4. 
	Демонтаж штукатурки зі стін та стель
	кв. м
	2
	
	

	
	5. 
	Монтаж безасбестового шиферу з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	176
	
	

	
	6. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	30
	
	

	
	7. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	134
	
	

	
	8. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	310
	
	

	
	9. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	268
	
	

	
	10. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	11. 
	Улаштування внутрішніх укосів вікон та дверей включаючи всі види робіт (грунтування, шпаклювання , встановлення кутників, фарбування фарбою на водній основі), шириною до 500мм, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	пог. м
	8.6
	
	

	
	12. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	4.12
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Білоцерківський р-н, Рокитнянська ТГ
	

	населений пункт:
	Рокитне
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Гайова
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн
	Вартість, грн

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	122
	
	

	
	2. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	13.84
	
	

	
	3. 
	Монтаж безасбестового шиферу з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	122
	
	

	
	4. 
	Зашивання дерев'яного каркасу фронтона ОСБ з подальшим пофарбуванням з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	кв. м
	1.6
	
	

	
	5. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	34
	
	

	
	6. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	88
	
	

	
	7. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	210
	
	

	
	8. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	176
	
	

	
	9. 
	Навішування сталевих водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів, з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	пог. м
	54
	
	

	
	10. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	6
	
	

	
	11. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	11.84
	
	

	
	12. 
	Монтаж міжкімнатних двірних блоків (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури), розміром до 2100x900 мм , з урахуванням усіх необхідних матеріалів при використанні дверей наданих замовником
	шт
	1
	
	

	
	13. 
	Прокладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 50-110 мм з урахуванням усіх необхідних матеріалів включно з усіма необхідними фітінгами
	пог. м
	5
	
	

	
	14. 
	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром до 32 мм з урахуванням усіх необхідних матеріалів включно з усіма необхідними фітінгами
	пог. м
	15
	
	

	
	15. 
	Прокладання у грунті зовнішніх каналізаційних труб з урахуванням усіх необхідних матеріалів з усіма необходнми фітінгами
	пог. м
	22
	
	

	
	16. 
	Влаштування каналізаційної вигрібної ями зі збірних елементів (залізобетонні колодязні кільця, залізобетонні плити днища та кришки колодязні), з люком і врізкою каналізаційної труби, з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	17. 
	Монтаж душової кабіни включно з монтажем змішувача та підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	18. 
	Монтаж унітазу з підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	19. 
	Монтаж керамічного умивальника включно з монтажем змішувача та підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	20. 
	Монтаж бойлеру електричного 80 л (включаючи підключення до систем водо та електропостачання) з урахуванням усіх необхідним матеріалів. До електричної мережі під час монтажу потрібно додати додатковий автоматичний вимикач.
	шт
	1
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Білоцерківський р-н, Таращанська ТГ
	

	населений пункт:
	Ківшовата
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Набережна 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн
	Вартість, грн

	
	1. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	20.8
	
	

	
	2. 
	Зачищення існуючого оздоблення стін та стель з підготовкою до подальшого оздоблення з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	40
	
	

	
	3. 
	Монтаж ОСБ 10мм на поверхню підлоги, стіни чи стелі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	80
	
	

	
	4. 
	Укладка лінолеуму з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	80
	
	

	
	5. 
	Монтаж пластикового плінтусу підлоги з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	пог. м
	96
	
	

	
	6. 
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	40
	
	

	
	7. 
	Фарбування інтер'єрною фарбою на олійній чи водній основі в 2 шари з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	40
	
	

	
	8. 
	Улаштування внутрішніх укосів вікон та дверей включаючи всі види робіт (грунтування, шпаклювання , встановлення кутників, фарбування фарбою на водній основі), шириною до 500мм, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	пог. м
	14
	
	

	
	9. 
	Заповнення віконних прорізів віконними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином або монтажем відкосів з ПВХ панелей всередині та зовні будівлі, встановленням підвіконня та сталевого відливу і з урахуванням усіх необхідних матеріалів. Всі стулки мають відкриватися, якщо не вказано інше.
	кв. м
	7.58
	
	

	
	10. 
	Заповнення дверних прорізів дверними блоками з металопластику з оштукатуренням відкосів цементно-піщаним розчином зовні та всередині будівлі з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	3.27
	
	

	
	11. 
	Монтаж міжкімнатних двірних блоків з мдф (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури), розміром до 2100x900 мм , з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	4
	
	

	
	12. 
	Монтаж дверних блоків з металу індивідуального розміру з дверною коробкою, порогом висотою до 20мм та штукатуренням укосів, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	1.944
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Білоцерківський р-н, Медвинська ТГ
	

	населений пункт:
	Бране Поле
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Остапа Вишні 
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн
	Вартість, грн

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	120
	
	

	
	2. 
	Демонтаж цементних стяжок підлог
	кв. м
	7
	
	

	
	3. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	2
	
	

	
	4. 
	Зачищення існуючого оздоблення стін та стель з підготовкою до подальшого оздоблення з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	27
	
	

	
	5. 
	Демонтаж трубопроводів водопостачання, опалення чи каналізації
	пог. м
	20
	
	

	
	6. 
	Монтаж безасбестового шиферу з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	120
	
	

	
	7. 
	Зашивання дерев'яного каркасу фронтона ОСБ з подальшим пофарбуванням з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	кв. м
	1.6
	
	

	
	8. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	30
	
	

	
	9. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	67
	
	

	
	10. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	187
	
	

	
	11. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою жорсткістю не нижче 80 кг/м3 товщиною 100мм включаючи постачання матеріалів
	кв. м
	134
	
	

	
	12. 
	Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	7
	
	

	
	13. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	14. 
	Укладка монохромної підлогової керамічної плитки з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	7
	
	

	
	15. 
	Штукатурення стін з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	27
	
	

	
	16. 
	Укладка монохромної стінової керамічної плитки з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	5
	
	

	
	17. 
	Монтаж екструдованого пінополістиролу товщиною 50 мм на горизонтальні чи вертикальні поверхні з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	7
	
	

	
	18. 
	Фарбування інтер'єрною фарбою на олійній чи водній основі в 2 шари з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	22
	
	

	
	19. 
	Монтаж міжкімнатних двірних блоків з мдф (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури), розміром до 2100x900 мм , з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	20. 
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних (робочий тиск не менше 10атм) діаметром до 32 мм з урахуванням усіх необхідних матеріалів включно з усіма необхідними фітінгами
	пог. м
	20
	
	

	
	21. 
	Монтаж душової кабіни включно з монтажем змішувача та підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	22. 
	Монтаж унітазу з підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	23. 
	Монтаж керамічного умивальника включно з монтажем змішувача та підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Обухівський р-н, Обухівська ТГ
	

	населений пункт:
	Деремезна
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця М.Кулика
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн
	Вартість, грн

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	165
	
	

	
	2. 
	Демонтаж ушкодженої паро\гідроізоляції
	кв. м
	165
	
	

	
	3. 
	Зачищення існуючого оздоблення стін та стель з підготовкою до подальшого оздоблення з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	26
	
	

	
	4. 
	Монтаж Ондуліну або матеріалу-аналога з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	165
	
	

	
	5. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	21
	
	

	
	6. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	165
	
	

	
	7. 
	Фарбування інтер'єрною фарбою на олійній чи водній основі в 2 шари з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	кв. м
	26
	
	

	
	8. 
	Монтаж душової кабіни включно з монтажем змішувача та підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	9. 
	Монтаж керамічного умивальника включно з монтажем змішувача та підключенням до систем водопроводу та каналізації з урахування усіх необхідним матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	Загальна вартість:
	



Ремонт приватного житлового будинку, що знаходиться за адресою:
	Київська обл., Обухівський р-н, Богуславська ТГ
	

	населений пункт:
	Біївці
	

	вулиця, номер будинку:
	вулиця Покровська
	

	
	№
	Найменування наданих матеріалів та робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна, грн
	Вартість, грн

	
	1. 
	Демонтаж ушкоджених покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, листової сталі чи ондуліну
	кв. м
	100
	
	

	
	2. 
	Демонтаж пошкодженого заповнення віконних та дверних прорізів з відбиванням штукатурки в укосах
	кв. м
	1.9
	
	

	
	3. 
	Монтаж безасбестового шиферу з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	100
	
	

	
	4. 
	Улавшування з оцинкованої листової сталі коників, єндов та примикань до димоходів і вентканалів з урахуванням всіх необхідних матеріалів.
	пог. м
	22
	
	

	
	5. 
	Улаштування шару пароізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	55
	
	

	
	6. 
	Улаштування шару гідроізоляційної мембрани з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	кв. м
	155
	
	

	
	7. 
	Улаштування утеплення горищного перекриття чи дерев'яної конструкції даху мінеральною ватою із використанням матеріалу замовника
	кв. м
	110
	
	

	
	8. 
	Навішування сталевих водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів, з урахуванням всіх необхідних матеріалів
	пог. м
	50
	
	

	
	9. 
	Монтаж підлогової дошки 40-50 мм, з урахуванням всіх необхідних матеріалів, включаючи антисептичну обробку деревини.
	кв. м
	5
	
	

	
	10. 
	Монтаж готових дверних блоків з металу (розмір до 2100х900мм) з дверною коробкою, порогом висотою до 20мм та штукатуренням укосів, з урахуванням усіх необхідних матеріалів
	шт
	1
	
	

	
	Загальна вартість:
	


Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
                                              ___________________________Ознайомлений (підпис/ПІБ)
УМОВИ ОПЛАТИ
Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).
ПІБ: ______________________________________________________
ПІДПИС: _____________________________________________
ПОСАДА: ___________________________________________________
Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
ДАТА:
ПЕЧАТКА:

Цей документ містить 1 сторінку
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