Додаток 1.1
до тендеру RFP 01/05/2026/1


Дефектний акт № 1
На ремонт приміщення кухні а в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Сарненський  район с.Лютинськ
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Демонтажні роботи

	1
	Очищення стін вручну від вапняної побілки
	кв.м
	22,50
	

	2
	Демонтаж дверей
	шт
	3,00
	

	3
	Демонтаж плитки з стін
	шт
	11,5
	

	4
	Демонтаж розеток
	шт
	2,00
	

	5
	Демонтаж вимикача
	шт
	2,00
	

	6
	Демонтаж плінтуса дерев’яного
	м\п
	14,00
	

	Загальнобудівельні роботи

	7
	Заміна дверцят чавунних топкових
	шт
	1,00
	

	8
	Дверцята спарені чавунні
	шт
	1,00
	

	9
	Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою
	кв.м
	22,50
	

	10
	Шпаклівка стартова, 25кг
	шт
	6,00
	

	11
	Сітка
	кв.м
	25,00
	

	12
	Шпаклівка  гіпсова фініш 25кг
	шт
	3,00
	

	13
	Влаштування підвісної стелі з гіпсокартону по металевому каркасу
	кв.м
	4,75
	

	14
	Профіль CD, 3м
	шт
	12,00
	

	15
	Профіль UD, 3м
	шт
	4,00
	

	16
	Підвіс П-подібний, прямий
	шт
	24,00
	

	17
	Гіпсокартон вологостійкий, 1200*3000*12,5
	шт
	5,00
	

	18
	Саморізи для кріплення профілю (по дереву), 100шт
	уп
	1,00
	

	19
	Саморізи для кріплення гіпсокартону, 100шт
	уп
	1,00
	

	20
	Шпаклювання стелі
	кв.м
	11,8
	

	21
	Шпаклівка  гіпсова фініш 25кг
	шт
	2,00
	

	22
	Сітка для швів
	м\п
	9,00
	

	23
	Грунтовка СТ-17, 10л
	шт
	1,00
	

	24
	Фарбування стелі
	кв.м
	11,80
	

	25
	Встановлення плінтуса стельового (багет)
	м\п
	  14,00
	

	26
	Стельовий плінтус, 2м
	шт
	5,00
	

	27
	Фарбування стін
	кв.м
	22,50
	

	28
	Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова
	шт
	1,00
	

	29
	Монтаж плитки на стіни
	кв.м
	9,5+2,0
	

	30
	Клей для плитки термостійкий, 25кг
	шт
	3,00
	

	31
	Клей для плитки, 25кг
	шт
	1,00
	

	32
	Плитка на фартух Колір Сірий
	кв.м
	2,15
	

	33
	Плитка для стін (термостійка) Колір Сірий
	кв.м
	10,00
	

	34
	Фуга, 2кг
	шт
	4
	

	35
	Монтаж ОСБ плит на підлогу
	кв.м
	11,80
	

	36
	[bookmark: _heading=h.jknpi42utmln]ОСБ плита вологостійка, 2500х1250х10мм
	шт
	4,00
	

	37
	Саморізи для кріплення плити
	шт
	60,00
	

	38
	Влаштування лінолеуму комерційного Колір Сірий
	кв.м
	11,80
	

	39
	Лінолеум комерційний
	кв.м
	12,00
	

	40
	Клей для лінолеуму
	кг
	7,00
	

	42
	Встановлення плінтусів 
	м\п
	11,6
	

	43
	Плінтус МДФ, 2,4м 
	шт
	5,00
	

	44
	Монтаж дверей 
	шт
	3,00
	

	45
	Двері металопластикові 800х2000мм(h)
	шт
	3,00
	

	46
	Піна монтажна, 750мм
	шт
	3,00
	

	47
	Фарбування чавунних радіаторів
	шт
	1,00
	

	48
	Фарба, емаль акрилова для радіаторів, 0,9л
	шт
	1,00
	

	Електротехнічні роботи

	49
	Встановлення світильника
	шт
	1,00
	

	50
	Світильник
	шт
	1,00
	

	51
	Монтаж вимикача
	шт
	2,00
	

	52
	Вимикач двоклавішний
	шт
	2,00
	

	53
	Монтаж розеток
	шт
	2,00
	

	54
	Розетка подвійна
	шт
	2,00
	







Дефектний акт № 2
На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Сарненський район с.Сварицевичі
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів
	кв.м
	95,00
	

	2
	Розбирання гонтової покрівлі 
	кв.м
	95,00
	

	3
	Розбирання обрешітки (дошки)
	кв.м
	95,00
	

	4
	Розбирання обшивки фронтонів з дошок
	кв.м
	6,50
	

	5
	Заміна крокв L=3,4
	шт
	16,00
	

	6
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	кв.м
	95,00
	

	7
	Улаштування обрешітки
	кв.м
	95,00
	

	8
	Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці
	кв.м
	95,00
	

	9
	Обшивання димоходів, підсофіт та фронтони металопрофілем
	кв.м
	10,5
	

	Матеріали

	10
	Кроква 50х160
	шт
	16,00
	

	11
	Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м
	кв.м
	110,00
	

	12
	Контррейка 50х30
	м\п
	122,00
	

	13
	Обрешітка, дошка 100х30
	м\п
	280,00
	

	14
	Металочерепиця, t=0,45, коричнева
	кв.м
	110,00
	

	15
	Коньок кутовий, t=0,45
	м\п
	12,00
	

	16
	Планка єндова 
	м\п
	4,00
	

	17
	Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий
	кв.м
	12,6
	

	18
	Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт)
	упак
	3,00
	

	19
	Цвяхи 120
	кг
	30,00
	







Дефектний акт № 3
На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Сарненський район с.Озерськ
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів
	кв.м
	180,00
	

	2
	Розбирання обрешітки (дошки)
	кв.м
	180,00
	

	3
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	кв.м
	180,00
	

	4
	Улаштування обрешітки
	кв.м
	180,00
	

	5
	Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці
	кв.м
	180,00
	

	6
	Обшивання димоходів, підсофіт та фронтони металопрофілем
	кв.м
	41,00
	

	Матеріали

	7
	Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м
	кв.м
	207,00
	

	8
	Контррейка 50х30
	м\п
	135,00
	

	9
	Обрешітка, дошка 100х30
	м\п
	520,00
	

	10
	Металочерепиця, t=0,45, коричнева
	кв.м
	207,00
	

	11
	Коньок кутовий, t=0,45
	м\п
	12,00
	

	12
	Планка єндова 
	м\п
	12,00
	

	13
	Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий
	кв.м
	49,00
	

	14
	Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт)
	упак
	7,00
	

	15
	Цвяхи 120
	кг
	35,00
	







Дефектний акт № 4
На заміну віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Дубенський район с.Теслугів
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Демонтаж віконних засклених рам (без демонтажу коробки) 
930х1330мм(h), 5шт.
970х1430мм(h), 1шт.
1040х128мм(h), 1шт.
	кв.м
	8,90
	

	2
	Монтаж віконних металопластикових блоків:
930х1330мм(h), 5шт.
970х1430мм(h), 1шт.
1040х128мм(h), 1шт.
	кв.м
	8,90
	

	3
	Монтаж зовнішніх відливів віконних, 7шт.
	м\п
	6,7
	

	4
	Монтаж підвіконня  пластикового  з ПВХ
	м\п
	6,7
	

	5
	Ремонт внутрішніх відкосів
	м\п
	26,40
	

	6
	Монтаж нащільників зовнішніх 
	м\п
	26,40
	

	Матеріали

	7
	Вікно металопластикове:
930х1330мм(h), 5шт.
970х1430мм(h), 1шт.
1040х128мм(h), 1шт.
Колір – білий.
	кв.м
	8,90
	

	8
	Підвіконня ПВХ  
Колір – білий.
	м\п
	6,7
	

	9
	Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям Колір – білий.
	м\п
	6,7
	

	10
	Нащільник металевий Колір – білий.
	м\п
	26,40
	

	11
	Гіпсокартон вологостійкий, 1200*2500*12,5
	шт
	4
	

	12
	Штукатурка гіпсова старт 25 кг
	шт
	6
	

	13
	Піна монтажна, 750мм
	шт
	7
	

	14
	Шпаклівка  гіпсова фініш 25кг
	шт
	3
	

	15
	Грунтовка СТ-17 5л
	шт
	1
	

	16
	Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова
	шт
	1
	






Дефектний акт № 5
На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Дубенський район с.Пляшівка
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів
	кв.м
	140,00
	

	2
	Розбирання обрешітки (дошки)
	кв.м
	140,00
	

	3
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	кв.м
	133,00
	

	4
	Улаштування обрешітки
	кв.м
	140,00
	

	5
	Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці
	кв.м
	140,00
	

	6
	Влаштування обшивки нижньої частини карнизних та фронтонних звисів даху металопрофілем 
	кв.м
	24,00
	

	Матеріали

	7
	Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м
	кв.м
	153,00
	

	8
	Контррейка 50х30
	м\п
	132,00
	

	9
	Обрешітка, дошка 100х30
	м\п
	410,00
	

	10
	Металочерепиця, t=0,45, коричнева
	кв.м
	161,00
	

	11
	Коньок кутовий, t=0,45
	м\п
	14,00
	

	12
	Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий
	кв.м
	28,00
	

	13
	Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт)
	упак
	6,00
	

	14
	Цвяхи 120
	кг
	30,00
	





Дефектний акт № 6
На заміну віконних та дверних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою: Рівненська область Рівненський район с.В.Межирічі
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Демонтаж віконних засклених рам (без демонтажу коробки) 800х1250мм(h), 8шт. Товщина стіни з бруса 200мм
	кв.м
	8,00
	

	2
	Демонтаж відливів металевих
	шт
	8,00
	

	3
	Демонтаж дверей 
	кв.м
	1,94
	

	4
	Монтаж віконних металопластикових блоків 800х1250мм(h), 8шт.
	кв.м
	8,00
	

	5
	Монтаж дверних металопластикових блоків 900х2150мм(h), 1шт
	кв.м
	1,94
	

	6
	Монтаж зовнішніх відливів віконних, 8шт.
	м\п
	6,40
	

	7
	Монтаж підвіконня  пластикового  з ПВХ , L=800мм
	м\п
	6,40
	

	8
	Ремонт внутрішніх відкосів
	м\п
	26,4
	

	9
	Монтаж нащільників зовнішніх 
	м\п
	26,4
	

	Матеріали

	10
	Вікно металопластикове 800х1250мм(h) Колір – білий.
	кв.м
	8,00
	

	11
	Дверний металопластикових блок 900х2150мм(h), 1шт Колір – білий.
	кв.м
	1,94
	

	12
	Підвіконня ПВХ 180мм Колір – білий.
	м\п
	6,40
	

	13
	Герметик 750мл Колір – білий.
	шт
	1,00
	

	14
	Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=800мм Колір – білий.
	м\п
	6,40
	

	15
	Нащільник металевий Колір – білий.
	м\п
	26,4
	

	16
	Гіпсокартон вологостійкий, 1200*2500*12,5
	шт
	2,00
	

	17
	Штукатурка гіпсова старт 25 кг
	шт
	5,00
	

	18
	Піна монтажна, 750мм
	шт
	10,00
	

	19
	Шпаклівка  гіпсова фініш 25кг
	шт
	2,00
	

	20
	Грунтовка СТ-17 5л
	шт
	1,00
	

	21
	Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова
	шт
	1,00
	







Дефектний акт № 7
На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Рівненський район с.Городище
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів
	кв.м
	90,00
	

	2
	Демонтаж руберойду (гідроізоляція)
	кв.м
	82,00
	

	3
	Розбирання обрешітки (дошки)
	кв.м
	90,00
	

	4
	Заміна крокв L=4,1
	шт
	6,00
	

	5
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	кв.м
	90,00
	

	6
	Улаштування обрешітки
	кв.м
	90,00
	

	7
	Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці
	кв.м
	92,00
	

	8
	Влаштування обшивки нижньої частини карнизних та фронтонних звисів даху, комену та фронтонів металопрофілем
	кв.м
	19,70
	

	Матеріали

	9
	Кроква 50х180
	шт
	6,00
	

	10
	Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м
	кв.м
	106,00
	

	11
	Контррейка 50х30
	м\п
	85,00
	

	12
	Обрешітка, дошка 100х30
	м\п
	330,00
	

	13
	Металочерепиця, t=0,45, коричнева
	кв.м
	106,00
	

	14
	Планка єндова 
	м\п
	4,50
	

	15
	Коньок кутовий, t=0,45
	м\п
	11,00
	

	16
	Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий
	кв.м
	24,00
	

	17
	Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт)
	упак
	4,00
	

	18
	Цвяхи 120
	кг
	25,00
	




Дефектний акт № 8
На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Дубенський район с.Березини
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Розбирання фальцевої покрівлі 
	кв.м
	139,00
	

	2
	Розбирання обрешітки (дошки)
	кв.м
	130,00
	

	3
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	кв.м
	142,00
	

	4
	Улаштування обрешітки
	кв.м
	142,00
	

	5
	Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці
	кв.м
	142,00
	

	6
	Улаштування покрівлі над ганком
	кв.м
	12,00
	

	7
	Обшивання димоходів, підсофіт на фронтонах, дашок на фронтоні
	кв.м
	19,00
	

	Матеріали

	8
	Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м
	кв.м
	163,00
	

	9
	Контррейка 50х30
	м\п
	132,00
	

	10
	Обрешітка, дошка 100х30
	м\п
	398,00
	

	11
	Металочерепиця, t=0,45, коричнева
	кв.м
	163,00
	

	12
	Планка єндова 
	м\п
	4,60
	

	13
	Коньок кутовий, t=0,45
	м\п
	13,00
	

	14
	Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий
	кв.м
	23,00
	

	15
	Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт)
	упак
	6,00
	

	16
	Цвяхи 120
	кг
	30,00
	







Дефектний акт № 9
На ремонт санвузла в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Дубенський район с.Козин
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Загальнобудівельні роботи

	1
	Обшивання стелі гіпсокартоном
	кв.м
	5,30
	

	2
	Гіпсокартон вологостійкий, 1200*3000*12,5
	шт
	2,00
	

	3
	Саморізи для гіпсокартону по дереву
	шт
	20,00
	

	4
	Шпаклювання стелі
	кв.м
	5,3
	

	5
	Шпаклівка  гіпсова фініш 25кг
	шт
	1
	

	6
	Грунтовка СТ-17, 1л
	шт
	1,00
	

	7
	Сітка для швів
	м.п
	5,00
	

	8
	Фарбування стелі
	кв.м
	5,3
	

	9
	Фарба водоемульсійна, акрилова 2 л, сніжно-біла матова
	шт
	1
	

	10
	Грунтовка СТ-17, 1л 
	л
	1,00
	

	11
	Влаштування люку на горище
	шт
	1,00
	

	12
	Піна монтажна, 750мм
	шт
	1,00
	

	13
	Люк на горище 900х700мм
	шт
	1,00
	

	14
	Мурування перегородки з газоблоків t=100мм
	кв.м
	2,50
	

	15
	Газоблоки, 120х600х200мм
	шт
	21,00
	

	16
	Клей для газоблоків, 25кг
	шт
	1
	

	17
	Грутування стін бетонконтактом
	кв.м
	20
	

	18
	Грунтовка адгезійна,4,5кг
	шт
	1
	

	19
	Вирівнювання стін клеєм
	кв.м
	23,00
	

	20
	Сітка скловолокно, фасадна
	кв.м
	25,00
	

	21
	Клей, 25кг
	шт
	4,00
	

	22
	Монтаж плитки на стіни
	м\п
	25,50
	

	23
	Клей для плитки, 25кг
	шт
	5,00
	

	24
	Плитка для стін
	кв.м
	27,00
	

	25
	Фуга, 2кг
	шт
	3,00
	

	26
	Влаштування бетонної стяжки 120мм
	кв.м
	5,30
	

	27
	Бетон
	куб.м
	0,64
	

	28
	Екструдований пінополістирол, 550х1200х30 мм
	шт
	8,00
	

	29
	Стяжка цементно-піщана, 50мм
	кв.м
	5,30
	

	30
	Цементно-піщаний розчин
	куб.м
	0,3
	

	31
	Монтаж плитки на підлогу
	м\п
	5,3
	

	32
	Клей для плитки, 25кг
	шт
	2
	

	33
	Плитка для стін
	шт
	6,5
	

	34
	Фуга, 2кг
	шт
	1,00
	

	35
	Монтаж дверей 800х2000(h)
	шт
	1,00
	

	36
	Двері металопластикові
	шт
	1,00
	

	37
	Піна монтажна, 750мм
	шт
	1,00
	

	Санітарно-технічні роботи

	38
	Встановлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	шт
	1
	

	39
	Унітаз з бачком
	шт
	1
	

	40
	Встановлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води
	шт
	1
	

	41
	Умивальник з тумбочкою
	шт
	1
	

	42
	Встановлення змішувачів
	шт
	2
	

	43
	Змішувач для душа
	шт
	1
	

	44
	Змішувач для умивальника
	шт
	1
	

	45
	Встановлення нагрівачів індивідуальних водоводяних (бойлер 100л)
	шт
	1
	

	46
	Водонагрівач, 100л з гнучкими шлангами для підключення холодної та гарячої води 
	шт
	1
	

	47
	Встановлення трапу
	шт
	1
	

	48
	Трап душовий із нержавіючої сталі, 80см
	шт
	1
	

	49
	Прокладання труб каналізації 
	м\п
	7
	

	50
	Труба каналізаційна Ф40 (пральна машина)
	м\п
	2
	

	51
	Коліно, Ф40
	
	2
	

	52
	Труба каналізаційна Ф50 (вмивальник, душ)
	м\п
	5
	

	53
	Коліно, Ф50
	шт
	2
	

	54
	Трійник 110х50х50, 90*
	шт
	1
	

	55
	Трійник 50х50х50, 45*
	шт
	1
	

	56
	Прокладання труб водопостачання Ф20 мм
	м\п
	18
	

	57
	Труба  поліпропілен, Ф20 (холодна і гаряча вода)
	м\п
	18
	

	58
	Коліно, Ф20
	шт
	10
	

	59
	Трійник, Ф20
	шт
	5
	

	60
	Муфта, 1/2
	шт
	8
	

	61
	Теплоізоляція для труб (синя, червона)
	м\п
	18
	

	
	Електротехнічні роботи
	
	
	

	62
	Встановлення світильника
	шт
	1
	

	63
	Світильник
	шт
	1
	

	64
	Монтаж розеток
	шт
	2
	

	65
	Розетка подвійна
	шт
	2
	

	66
	Монтаж вимикача
	шт
	1
	

	67
	Вимикач одноклавішний
	шт
	1
	

	68
	Монтаж кабеля
	м\п
	9
	

	69
	Кабель 3х2,5
	м\п
	6
	

	70
	Кабель 3х1,5
	м\п
	3
	









Дефектний акт № 10
На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Дубенський район с.Рудня
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Розбирання фальцевої покрівлі 
	кв.м
	114,00
	

	2
	Розбирання обрешітки (дошки)
	кв.м
	114,00
	

	3
	Розбирання обшивки фронтонів з дошок
	кв.м
	15,00
	

	4
	Заміна крокв L=3,9
	шт
	5,00
	

	5
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	кв.м
	114,00
	

	6
	Улаштування обрешітки
	кв.м
	114,00
	

	7
	Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці
	кв.м
	114,00
	

	8
	Улаштування козирка над входом
	кв.м
	2,40
	

	9
	Обшивання димоходів, підсофіт та фронтони металопрофілем
	кв.м
	30,00
	

	Матеріали

	10
	Кроква 50х180
	шт
	5,00
	

	11
	Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м
	кв.м
	131,00
	

	12
	Контррейка 50х30
	м\п
	96,00
	

	13
	Обрешітка, дошка 100х30
	м\п
	350,00
	

	14
	Металочерепиця, t=0,45, коричнева
	кв.м
	135,00
	

	15
	Коньок кутовий, t=0,45
	м\п
	14,5
	

	16
	Планка єндова 
	м\п
	2,00
	

	17
	Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий
	кв.м
	36,00
	

	18
	Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт)
	упак
	5,00
	

	19
	Цвяхи 120
	кг
	26,00
	



Дефектний акт № 11
На ремонт санвузла в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Рівненський  район с.Користь
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Демонтажні роботи

	1
	Очищення стін вручну від вапняної побілки
	кв.м
	14,00
	

	2
	Демонтаж дверей
	шт
	2,00
	

	3
	Демонтаж фрамуги над дверима 600х1200мм
	шт
	1,00
	

	4
	Демонтаж щитової перегородки/стелі (дерев'яна)
	кв.м
	4,30
	

	5
	Демонтаж ванни 
	шт
	1,00
	

	6
	Демонтаж змішувача
	шт
	1,00
	

	7
	Демонтаж водонагрівача
	шт
	1,00
	

	8
	Демонтаж вимикача
	шт
	1,00
	

	9
	Демонтаж плінтуса дерев’яного
	м\п
	8,00
	

	Загальнобудівельні роботи

	10
	Мурування перегородки з газоблоків t=100мм
	кв.м
	2,50
	

	11
	Зменшення дверного проєму, (замуровування 0,4м)
	шт
	1,00
	

	12
	Газоблоки, 120х600х200мм
	шт
	25,00
	

	13
	Клей для газоблоків, 25кг
	шт
	1,00
	

	14
	Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою
	кв.м
	12,00
	

	15
	Шпаклівка стартова, 25кг
	шт
	5,00
	

	16
	Влаштування підвісної стелі з гіпсокартону по металевому каркасу
	кв.м
	4,75
	

	17
	Профіль CD, 3м
	шт
	10,00
	

	18
	Профіль UD, 3м
	шт
	5,00
	

	19
	Підвіс П-подібний, прямий
	шт
	50,00
	

	20
	Гіпсокартон вологостійкий, 1200*3000*12,5
	шт
	2,00
	

	21
	Саморізи для кріплення профілю (по дереву), 100шт
	уп
	3,00
	

	22
	Саморізи для кріплення гіпсокартону, 100шт
	уп
	1,00
	

	23
	Шпаклювання стелі
	кв.м
	4,75
	

	24
	Шпаклівка  гіпсова фініш 25кг
	шт
	1,00
	

	25
	Грунтовка СТ-17, 10л
	шт
	1,00
	

	26
	Фарбування стелі
	кв.м
	4,75
	

	27
	Фарбування стін
	кв.м
	14,00
	

	28
	Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова
	шт
	1,00
	

	29
	Монтаж плитки на стіни
	кв.м
	12,50
	

	30
	Клей для плитки, 25кг
	шт
	3,00
	

	31
	Плитка для стін
	кв.м
	13,00
	

	32
	Фуга, 2кг
	шт
	2
	

	33
	Монтаж ОСБ плит на підлогу
	кв.м
	4,75
	

	34
	ОСБ плита вологостійка, 2500х1250х10мм
	шт
	2,00
	

	35
	Саморізи для кріплення плити
	шт
	30,00
	

	36
	Влаштування лінолеуму комерційного
	кв.м
	4,75
	

	37
	Лінолеум комерційний
	кв.м
	5,00
	

	38
	Клей для лінолеуму
	кг
	3,00
	

	39
	Встановлення плінтусів 
	м\п
	10,00
	

	40
	Плінтус ПВХ, з комплектуючими, 2м 
	шт
	5,00
	

	41
	Комплектуючі для плінтуса (заглушки, з’єднувальні елементи), (компл.2шт)
	компл
	8,00
	

	42
	Монтаж дверей 
	шт
	2
	

	43
	Двері металопластикові 800х2000мм(h)
	шт
	1
	

	44
	Двері металопластикові 1200х2000мм(h)
	шт
	1
	

	45
	Піна монтажна, 750мм
	шт
	2,00
	

	Санітарно-технічні роботи

	46
	Встановлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком з підключенням до води та каналізації
	шт
	1
	

	47
	Унітаз з бачком
	шт
	1
	

	48
	Коліно, Ф50
	шт
	1
	

	49
	Встановлення ванни
	шт
	1
	

	50
	Ванна акрилова 150х70 з ніжками та кріпленням
	шт
	1
	

	51
	Панель для ванни
	шт
	1
	

	52
	Встановлення змішувачів
	шт
	2
	

	53
	Змішувач для ванни 
	шт
	1
	

	54
	Встановлення нагрівачів індивідуальних водоводяних (існуючий)
	шт
	1
	

	Електротехнічні роботи

	55
	Встановлення світильника
	шт
	2
	

	56
	Світильник
	шт
	2
	

	57
	Монтаж вимикача
	шт
	1
	

	58
	Вимикач двоклавішний
	шт
	1
	

	59
	Монтаж розеток
	шт
	2
	

	60
	Розетка подвійна
	шт
	2
	









Дефектний акт № 12
На заміну віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Рівненський район с.Головниця
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Демонтаж віконних засклених рам 900х1300мм(h), 9шт. Товщина стіни з бруса 200мм
	кв.м
	9,72
	

	2
	Демонтаж віконних коробок 
	шт
	9
	

	3
	Прорізання віконного проєму в стіні з бруса 200мм (1050х1350мм(h))
	кв.м
	1,4
	

	4
	Монтаж віконних металопластикових блоків 1000х1300мм(h), 10шт.
	кв.м
	13,00
	

	5
	Монтаж зовнішніх відливів віконних, 10шт.
	м\п
	9,0
	

	6
	Монтаж підвіконня  пластикового  з ПВХ , L=1000мм
	м\п
	9,0
	

	7
	Ремонт внутрішніх відкосів
	м\п
	36,0
	

	8
	Монтаж нащільників зовнішніх 
	м\п
	36,0
	

	Матеріали

	9
	Вікно металопластикове 1000х1300мм(h), 10шт Колір – білий.
	кв.м
	13,0
	

	10
	Підвіконня ПВХ 180мм Колір – білий.
	м\п
	10,0
	

	11
	Герметик 750мл Колір – білий.
	шт
	1
	

	12
	Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=800мм Колір – білий.
	м\п
	10,0
	

	13
	Нащільник металевий Колір – білий.
	м\п
	36,00
	

	14
	Гіпсокартон вологостійкий, 1200*2500*12,5
	шт
	3
	

	15
	Штукатурка гіпсова старт 25 кг
	шт
	7
	

	16
	Піна монтажна, 750мм
	шт
	10
	

	17
	Шпаклівка  гіпсова фініш 25кг
	шт
	3
	

	18
	Грунтовка СТ-17 5л
	шт
	1
	

	19
	Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова
	шт
	1
	





Дефектний акт № 13
На заміну віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Рівненський район с.Ганнівка
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Демонтаж віконних засклених рам (без демонтажу коробки) 1250х1350мм(h), 8шт. Товщина стіни з бруса 200мм
	кв.м
	13,5
	

	2
	Монтаж віконних металопластикових блоків 1250х1350мм(h), 8шт.
	кв.м
	13,5
	

	3
	Монтаж зовнішніх відливів віконних, 8шт.
	м\п
	10,0
	

	4
	Монтаж підвіконня  пластикового  з ПВХ , L=1250мм
	м\п
	10,0
	

	5
	Ремонт внутрішніх відкосів
	м\п
	31,6
	

	6
	Монтаж нащільників зовнішніх 
	м\п
	31,6
	

	Матеріали

	7
	Вікно металопластикове 1250х1350мм(h), 8шт Колір – білий.
	кв.м
	13,5
	

	8
	Підвіконня ПВХ 180мм
	м\п
	10,00
	

	9
	Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=1250мм Колір – білий.
	м\п
	10,00
	

	10
	Нащільник металевий Колір – білий.
	м\п
	31,6
	

	11
	Гіпсокартон вологостійкий, 1200*2500*12,5 
	шт
	3
	

	12
	Штукатурка гіпсова старт 25 кг
	шт
	6
	

	13
	Піна монтажна, 750мм
	шт
	8
	

	14
	Шпаклівка  гіпсова фініш 25кг
	шт
	3
	

	15
	Грунтовка СТ-17 5л
	шт
	1
	

	16
	Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова
	шт
	1
	







Дефектний акт № 14
На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Рівненський район с.Морозівка
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів
	кв.м
	106,00
	

	2
	Розбирання обрешітки (дошки)
	кв.м
	106,00
	

	3
	Розбирання обшивки фронтонів з дошок
	кв.м
	18,00
	

	4
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	кв.м
	106,00
	

	5
	Улаштування обрешітки
	кв.м
	106,00
	

	6
	Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці
	кв.м
	106,00
	

	7
	Обшивання димоходів, підсофіт та фронтони металопрофілем
	кв.м
	23,00
	

	Матеріали

	8
	Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м
	кв.м
	121,90
	

	9
	Контррейка 50х30
	м\п
	81,00
	

	11
	Обрешітка, дошка 100х30
	м\п
	340,00
	

	11
	Металочерепиця, t=0,45, коричнева
	кв.м
	121,90
	

	12
	Коньок кутовий, t=0,45
	м\п
	11,80
	

	13
	Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий
	кв.м
	27,60
	

	14
	Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт)
	упак
	4,00
	

	15
	Цвяхи 120
	кг
	30,00
	







Дефектний акт № 15
На заміну віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Рівненський район с.Морозівка
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Демонтаж віконних засклених рам 1100х1450мм(h), 6шт. Товщина стіни з бруса 200мм
	кв.м
	9,6
	

	2
	Демонтаж віконних коробок 
	 шт
	6
	

	3
	Монтаж віконних металопластикових блоків 1100х1450мм(h), 6шт.
	кв.м
	9,6
	

	4
	Монтаж зовнішніх відливів віконних, 6 шт.
	м\п
	6,6
	

	5
	Монтаж підвіконня  пластикового  з ПВХ , L=1100мм
	м\п
	6,6
	

	6
	Ремонт внутрішніх відкосів
	м\п
	24
	

	7
	Монтаж нащільників зовнішніх 
	м\п
	24
	

	Матеріали

	8
	Вікно металопластикове 1100х1450мм(h), 6шт Колір – білий.
	кв.м
	9,6
	

	9
	Підвіконня ПВХ 180мм Колір – білий.
	м\п
	6,6
	

	10
	Герметик 750мл Колір – білий.
	шт
	1
	

	11
	Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=800мм Колір – білий. 
	м\п
	6,6
	

	12
	Нащільник металевий Колір – білий.
	м\п
	24
	

	13
	Гіпсокартон вологостійкий, 1200*2500*12,5
	шт
	2
	

	14
	Штукатурка гіпсова старт 25 кг
	шт
	6
	

	15
	Піна монтажна, 750мм
	шт
	6
	

	16
	Шпаклівка  гіпсова фініш 25кг
	шт
	3
	

	17
	Грунтовка СТ-17 5л
	шт
	1
	

	18
	Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова
	шт
	1
	







Дефектний акт № 16
На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Дубенський район с.Рудка
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Розбирання фальцевої покрівлі 
	кв.м
	106,00
	

	2
	Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів
	кв.м
	25,00
	

	3
	Розбирання обрешітки (дошки)
	кв.м
	106,00
	

	4
	Розбирання обшивки фронтонів з дошок
	кв.м
	14,70
	

	5
	Заміна крокв L=4,8
	шт
	4,00
	

	6
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	кв.м
	131
	

	7
	Улаштування обрешітки
	кв.м
	131
	

	8
	Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці
	кв.м
	131
	

	9
	Обшивання димоходів, підсофіт та фронтони металопрофілем
	кв.м
	27,60
	

	Матеріали

	10
	Кроква 50х180
	шт
	4,00
	

	11
	Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м
	кв.м
	151
	

	12
	Контррейка 50х30
	м\п
	110,00
	

	13
	Обрешітка, дошка 100х30
	м\п
	384,00
	

	14
	Металочерепиця, t=0,45, коричнева
	кв.м
	151
	

	15
	Коньок кутовий, t=0,45
	м\п
	11,00
	

	16
	Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий
	кв.м
	33,10
	

	17
	Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт)
	упак
	5,00
	

	18
	Цвяхи 120
	кг
	25,00
	






Дефектний акт № 17
На заміну віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Дубенський район с.Хотин
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Демонтаж віконних засклених рам 1100х1450мм(h), 7шт.
	кв.м
	11,2
	

	2
	Демонтаж віконних коробок 
	шт
	7,00
	

	3
	Демонтаж відливів зовнішніх
	м\п
	8,05
	

	4
	Монтаж віконних металопластикових блоків 1100х1450мм(h), 7шт.
	кв.м
	11,20
	

	5
	Монтаж зовнішніх відливів віконних, 7шт.
	м\п
	8,05
	

	6
	Монтаж підвіконня  пластикового  з ПВХ , L=1150мм
	м\п
	8,05
	

	7
	Ремонт внутрішніх відкосів
	м\п
	28,00
	

	8
	Монтаж нащільників зовнішніх 
	м\п
	28,00
	

	Матеріали

	9
	Вікно металопластикове 1250х1350мм(h), 8шт Колір – білий.
	кв.м
	11,20
	

	10
	Підвіконня ПВХ Колір – білий.
	м\п
	8,05
	

	11
	Герметик 750мл Колір – білий.
	шт
	1,00
	

	12
	Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=1150мм Колір – білий.
	м\п
	8,05
	

	13
	Нащільник металевий Колір – білий.
	м\п
	28,00
	

	14
	Гіпсокартон вологостійкий, 1200*2500*12,5
	шт
	3,00
	

	15
	Штукатурка гіпсова старт 25 кг
	шт
	6,00
	

	16
	Піна монтажна, 750мм
	шт
	7,00
	

	17
	Шпаклівка  гіпсова фініш 25кг
	шт
	3,00
	

	18
	Грунтовка СТ-17 5л
	шт
	1,00
	

	19
	Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова
	шт
	1,00
	







Дефектний акт № 18
На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Дубенський район с.Добривода
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів
	кв.м
	96,00
	

	2
	Розбирання фальцевої покрівлі (під листами не демонтована)
	кв.м
	102,00
	

	3
	Розбирання обрешітки (дошки)
	кв.м
	96,00
	

	4
	Розбирання обшивки фронтонів з дошок
	кв.м
	13,00
	

	5
	Заміна крокв L=3,7
	шт
	6,00
	

	6
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	кв.м
	96,00
	

	7
	Улаштування обрешітки
	кв.м
	96,00
	

	8
	Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці
	кв.м
	96,00
	

	9
	Обшивання димоходів, підсофіт та фронтони металопрофілем 
	кв.м
	26,00
	

	Матеріали

	10
	Кроква 50х180
	шт
	6,00
	

	11
	Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м
	кв.м
	110,00
	

	12
	Контррейка 50х30
	м\п
	75,00
	

	13
	Обрешітка, дошка 100х30
	м\п
	107,00
	

	14
	Металочерепиця, t=0,45, коричнева
	кв.м
	110,00
	

	15
	Коньок кутовий, t=0,45
	м\п
	12,00
	

	16
	Планка єндова 
	м\п
	3,50
	

	17
	Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий
	кв.м
	31,00
	

	18
	Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт)
	упак
	4,00
	

	19
	Цвяхи 120
	кг
	23,00
	







Дефектний акт № 19
На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Рівненський район с.Дивень
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів
	кв.м
	120,00
	

	2
	Розбирання обрешітки (дошки)
	кв.м
	120,00
	

	3
	Розбирання обшивки фронтонів з дошок
	кв.м
	12,00
	

	4
	Заміна крокв L=4,3
	шт
	6,00
	

	5
	Заміна крокв L=2,3
	шт
	4,00
	

	6
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	кв.м
	120,00
	

	7
	Улаштування обрешітки
	кв.м
	120,00
	

	8
	Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці
	кв.м
	120,00
	

	9
	Влаштування обшивки нижньої частини карнизних та фронтонних звисів даху, комену та фронтонів металопрофілем
	кв.м
	23,00
	

	10
	Підшивання низу навісу металопрофілем
	кв.м
	6,70
	

	Матеріали

	11
	Кроква 50х180, L=4,3
	шт
	6,00
	

	12
	Кроква 50х140, L=2,3
	шт
	4,00
	

	13
	Балка 60х140
	м\п
	12,00
	

	14
	Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м
	кв.м
	138,00
	

	15
	Контррейка 50х30
	м\п
	396,00
	

	16
	Обрешітка, дошка 100х30
	м\п
	120,00
	

	17
	Металочерепиця, t=0,45, коричнева
	кв.м
	138,00
	

	18
	Планка єндова 
	м\п
	9,5
	

	19
	Коньок кутовий, t=0,45
	м\п
	11,1
	

	20
	Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий
	кв.м
	35,00
	

	21
	Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт)
	упак
	5,00
	

	22
	Цвяхи 120
	кг
	35,00
	







Дефектний акт № 20
На заміну віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою: 
Рівненська область Дубенський район с.Вербень
(назва об'єкту та його адреса)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Од. виміру
	Кількість
	Примітки

	Роботи

	1
	Демонтаж віконних засклених рам 900х1400мм(h), 8шт.
	кв.м
	10,08
	

	2
	Демонтаж віконних засклених рам (веранда)
1600х1100мм(h), 1шт.
1700х1100мм(h), 1шт.
1800х1100мм(h), 1шт.
	кв.м
	

1,76
1,87
1,98
	

	3
	Демонтаж віконних коробок 
	шт
	11
	

	4
	Монтаж віконних засклених рам 900х1400мм(h), 8шт.
	м\п
	10,08
	

	5
	Монтаж віконних засклених рам (веранда)
1600х1100мм(h), 1шт.
1700х1100мм(h), 1шт.
1800х1100мм(h), 1шт.
	кв.м
	
1,76
1,87
1,98
	

	6
	Монтаж зовнішніх відливів віконних, 11шт.
	м\п
	12,3
	

	7
	Монтаж підвіконня  пластикового  з ПВХ 
	м\п
	12,3
	

	8
	Ремонт внутрішніх відкосів
	м\п
	41,2
	

	8
	Монтаж нащільників зовнішніх 
	м\п
	41,2
	

	Матеріали

	9
	Вікно металопластикове 900х1400мм(h) Колір – білий.
	кв.м
	10,08
	

	
	Вікно металопластикове  (веранда)
1600х1100мм(h), 1шт.
1700х1100мм(h), 1шт.
1800х1100мм(h), 1шт.
Колір – білий.
	кв.м
	
1,76
1,87
1,98
	

	10
	Підвіконня ПВХ Колір – білий.
	м\п
	12,3
	

	11
	Герметик 750мл Колір – білий.
	шт
	1
	

	12
	Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=1150мм Колір – білий.
	м\п
	41,2
	

	13
	Нащільник металевий Колір – білий.
	м\п
	41,2
	

	14
	Гіпсокартон вологостійкий,
1200*2500*12,5
	шт
	4
	

	15
	Штукатурка гіпсова старт 25 кг
	шт
	7
	

	16
	Піна монтажна, 750мм
	шт
	12
	

	17
	Шпаклівка  гіпсова фініш 25кг
	шт
	4
	

	18
	Грунтовка СТ-17 5л
	шт
	1
	

	19
	Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова
	шт
	1
	



