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	Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту 
Тендеру RFP 09/09/2026-2 

	ДЕФЕКТНИЙ АКТ


	Поточний ремонт приміщення для МТП м. Суми


	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	Кількість

	ПРИМІЩЕННЯ (КІМНАТА ВІДПОЧИНКУ)
Демонтаж

	1
	Демонтаж дверних та віконних коробок в
кам'яних стінах з відбиванням
штукатурки в укосах
	100 шт
	0,04

	2
	Знімання дверних полотен
	100 м2
	0,074

	3
	Знімання засклених віконних рам
	100 м2
	0,0756

	4
	Розбирання дощатих покриттів підлог
	100м2
	0,376

	5
	Розбирання плінтусів
	100м
	0,247

	6
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	100м2
	0,376

	7
	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в
кам'яних будівлях
	100м2
	0,022

	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

	СТЕЛЯ

	8
	Улаштування каркасу підвісних стель
	100м2
	0,376

	9
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	100м2
	0,376

	СТІНИ

	10
	Улаштування перегородок із ГКЛ
	100 м2
	0,178

	11
	Заповнення каркасів стін
мінераловатними плитами при товщині
заповнення 100 мм 
	100 м2
	0,178

	12
	Армування поверхонь стін
	100 м2
	0,518

	13
	Частковий ремонт стін
	100м2
	0,518

	14
	Грунтування поверхні 2 рази
	100м2
	0,884

	15
	Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою
	100м2
	0,884

	16
	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами поверхонь, підготовлених під
фарбування
	100м2
	0,884

	17
	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни, площею понад 3 м2 у кам'яних стінах
	100м2
	0,074

	18
	Установлення віконних блоків в кам'яних
стінах, площа прорізу більше 2 м2
	100 м2
	0,0756

	19
	Укладання підвіконних плит
	100 м2
	0,0144

	20
	Ремонт штукатурки укосів всередині та зовні будівлі по каменю
	100м2
	0,1

	21
	Шпаклювання укосів шпаклiвкою
	100м2
	0,1

	22
	Грунтування поверхні
	100м2
	0,2

	23
	Установлення перфорованих
штукатурних кутиків
	100м
	0,36

	24
	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	0,1

	ПІДЛОГИ

	25
	Планування площ, підсипка піском
	100м2
	0,376

	26
	[bookmark: _GoBack]Улаштування теплоізоляції горизонтальних
будівельних конструкцій із застосуванням
системи утеплення ППС 
	100м2
	0,376

	27
	Улаштування цементної стяжки
товщиною 50 мм по бетонній основі
площею понад 20 м2
	100м2
	0,376

	28
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки
з важкого бетону додавати
	100м2
	0,376

	29
	Готування цементно-пісчаного розчину
М150, вручну
	100м3
	0,019

	30
	Улаштування обмазувальної гідроізоляції
/Мастика гідроізоляційна Ceresit CL 51 (аналог)
	100м2
	0,376

	30а
	Грунтування поверхні 
	100м2
	0,376

	31
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 
	100м2
	0,376

	32
	Улаштування плінтусів
	100м
	0,246

	32а
	Встановлення пластикової лиштви
	м
	13

	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ

	33
	Демонтаж світильників для
люмінесцентних ламп
	100шт
	0,04

	34
	Демонтаж вимикачів, розеток
	100шт
	0,06

	35
	Прокладання коробів пластикових
	100м
	0,4

	36
	Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах
	100м
	0,4

	37
	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних
	100шт
	0,01

	38
	Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці
	100шт
	0,06

	39
	Монтаж світильників LED
	100шт
	0,06

	40
	Установлення розподільних коробок
	шт
	14

	41
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	м
	80

	42
	Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А
	шт
	2

	РІЗНЕ

	43
	Фарбування секцій радіаторів
	100шт
	0,12

	44
	Очищення приміщень від сміття
	100т
	0,008335

	45
	Навантаження сміття вручну
	1 т
	0,8335

	46
	Вивезення сміття 
	1 т
	0,8335
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