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	Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту 
Тендеру RFP 21/09/2026 

	ДЕФЕКТНИЙ АКТ

[bookmark: _GoBack]ЛОТ 1

	Поточний ремонт соціальних квартир м. Хмельницький, вул. Івана Пулюя


	№
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	Кількість

	Розділ 1. Демонтажні роботи

	1
	Розбирання дощатих покриттів підлог
	100м2
	0,4641

	2
	Розбирання покриттів підлог з
керамічних плиток
	100м2
	0,0325

	3
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	100м
	0,52

	4
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	100 шт
	0,07

	5
	Знімання дверних полотен
	100 м2
	0,112

	6
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	100 шт
	0,04

	7
	Знімання засклених віконних рам
	100 м2
	0,066

	8
	Розбирання дерев'яної антресолі
	100 м2
	0,00944

	9
	Розбирання перегородок
	100 м2
	0,1352

	10
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	100м2
	1,736

	11
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від олійної, перхлорвінілової фарби
	100м2
	0,52

	12
	Демонтаж змішувачів
	100шт
	0,01

	13
	Демонтаж раковин [умивальників]
	100к-т
	0,01

	14
	Демонтаж унітазів зі змивними бачками
	100к-т
	0,01

	15
	Демонтаж ванн чавунних
	100к-т
	0,01

	16
	Знімання сифонів
	шт
	1

	План демонтажу
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	Розділ 2. Монтажні роботи  Стіни

	17
	Улаштування армованих цегляних
перегородок з прорізами товщиною 0,5
цеглини в приміщеннях площею до 5 м2
	100 м2
	0,01

	18
	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	0,05

	19
	Улаштування перегородок на
металевому однорядному каркасі з
обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами у два шари з
ізоляцією у житлових і громадських
будівлях
	100м2
	0,0805

	20
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю та
бетону
	100м2
	1,48

	21
	Штукатурення плоских поверхонь
віконних та дверних укосів по бетону та
каменю
	100м2
	0,1

	22
	Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою
	100м2
	1,58

	23
	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по штукатурці
	100м2
	1,58

	24
	Просте штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю та
бетону
	100м2
	0,253

	25
	Улаштування шару гідроізоляції стін
	м2
	25,3

	26
	Облицювання поверхонь стін
керамічними плитками на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,27

	План монтажу
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	План обробки стін
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	Розділ 3. Монтажні роботи. Підлоги

	27
	Улаштування стяжок цементних з
напівсухої суміші товщиною 50 мм
	100м2
	0,417

	28
	Улаштування деформаційних швів
	100м
	0,54

	29
	Улаштування цементної стяжки
товщиною ремонтною сумішшю
	100м2
	0,0337

	30
	Улаштування шару гідроізоляції підлог
	м2
	3,37

	31
	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,204

	32
	Улаштування плінтусів
полівінілхлоридних на шурупах
	100м
	0,566

	33
	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм
	100м2
	0,2981

	34
	Улаштування каркаса натяжної стелі
	100м2
	0,5

	План підлогових покриттів
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	Розділ 5. Монтажні роботи. Прорізи

	35
	Заповнення дверних прорізів
ламінованими дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни,
	1 блок
	6

	36
	Установлення металевих дверних
коробок із навішуванням дверних полотен
	100м2
	0,017

	37
	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель (вікно,
балконий блок)
	100м2
	0,0661

	38
	Установлення пластикових підвіконних
дошок
	100м
	0,033

	40
	Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, підвіконних відливів
	100м
	0,033

	План заповнення віконних та дверних отворів
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	Розділ 6. Електромонтажні роботи

	41
	Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби
	100м
	1,7

	42
	Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
	100м
	1,557

	43
	Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку
	100м
	3,25

	44
	Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина
борозни до 20 мм
	100м
	2

	45
	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних
	100шт
	0,03

	46
	Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних
	100шт
	0,1

	47
	Установлення штепсельних розеток
утопленого типу при схованій проводці
	100шт
	0,49

	48
	Установлення розподільних коробок
	100шт
	0,12

	49
	Монтаж світильників для
люмінесцентних ламп, які
встановлюються в підвісних стелях,
кількість ламп 1 шт
	100шт
	0,08

	50
	Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до
25 А
	100шт
	0,17

	51
	Установлення щитків освітлювальних
групових масою до 3 кг у готовій ніші або
на стіні
	шт
	1

	52
	Установлення вентиляторів у квартирах
[витяжка]
	шт
	1

	53
	Установлення Wi-fi роутера
	100к-т
	0,01

	Зведений план електрики
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	Розділ 7. Водопостачання та водовідведення

	54
	Установлення фільтрів для очищення
води
	фільтр
	1

	55
	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм
	100м
	0,32

	56
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм
	100м
	0,16

	57
	Установлення змішувачів душових
	100к-т
	0,01

	58
	Пробивання отворів під трап
	100шт
	0,01

	59
	Установлення трапу
	10к-т
	0,1

	60
	Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком
	10к-т
	0,1

	61
	Установлення мийок на одне відділення
	10к-т
	0,1

	62
	Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води
	10к-т
	0,1

	63
	Установлення нагрівачів індивідуальних
водоводяних
	10к-т
	0,1

	64
	Установлення висушувачів для рушників
	10шт
	0,1

	65
	Установлення гігієнічного душу
	10шт
	0,1

	66
	Очищення приміщень від сміття
	100т
	0,05

	67
	Навантаження сміття вручну
	1 т
	5

	68
	Перевезення сміття до 20 км
	т
	5
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